### - Qucs -
Quite Universal Circuit Simulator

# Empezando por el principio

Qucs (se pronuncia en inglés: kju:ks) es un simulador de circuitos con un interfaz gráfico para el usuario. Es capaz de llevar a cabo muchos tipos diferentes de simulación (p. ej. con parámetros de continua). Este documento le dará una breve descripción para saber como usar Qucs.
La primera vez que arranca Qucs, crea el directorio ".qucs" dentro de su directorio home. Todos los archivos se graban en este directorio o en alguno de sus subdirectorios. Después de que se haya cargado Qucs, verá la ventana principal con un aspecto similar al de la figura 1. En el lado derecho hay un área de trabajo (6) que contiene los esquemas, visores de datos, etc. Si usa las pestañas (5) sobre ese área, puede cambiar con rapidez entre los documentos que estén abiertos. A la izquierda de la ventana principal de Qucs hay otro área (1), cuyo contenido depende de la selección de las pestañas que se encuentran en su parte superior: "Proyectos" (2), "Contenido" (3) y "Componentes" (4). Después de ejecutar Qucs, la pestaña de "Proyectos" (2) se activa. Si es la primera vez que arranca este programa, este área está vacía porque no tiene ningún proyecto. Pulse el botón "Nuevo" que está encima de este área (1) para que se abra un diálogo. Escriba el nombre de su primer proyecto, p. ej. "primerProyecto" y pulse el botón "Crear". Qucs crea un directorio de proyecto dentro del directorio ~/.qucs, para este ejemplo se llamará "primerProyecto_prj"". Todos los archivos que pertenezcan a este nuevo proyecto se guardarán dentro de este directorio. El proyecto nuevo se abre inmediatamente (como se puede ver en la barra del título de la ventana) y las pestañas cambian a la posición de "Contenido" (3), en la que se muestra en contenido del proyecto abierto. Aún no tiene ningún documento, así que pulse guardar en la barra de herramientas (o use menú principal: Archivo ->Guardar) para guardar el documento sin título que ocupa el área de trabajo (6). Se le pedirá el nombre del nuevo documento. Escriba "primerEsquema" y pulse el botón "Guardar".
Figura 1 - Ventana principal de Qucs
Ahora queremos hacer una simulación simple de corriente continua, es decir, queremos analizar el circuito de la figura (1). Active la pestaña "Componentes" ( (4) en la figura 1). Ahí vera una caja desplegable donde puede escojer un grupo de componentes, y debajo, los componentes del grupo seleccionado. Escoja "componentes sueltos" y pulse en el primer símbolo: "Resistencia". Si mueve el cursor del ratón al área de trabajo (6) llevará el dibujo del símbolo de una resistencia. Al pulsar el botón derecho del ratón rota el símbolo, al pulsar el botón izquierdo coloca el componente en el esquema. Repita este proceso para todos los compnentes tal y como muestra la figura 1. Las fuentes de tensión están el la pestaña de "fuentes", el símbolo de tierra se puede tomar de "componentes sueltos" o desde la barra de herramientas, la simulación que queremos está definida en los bloques grandes de simulación que están en la pestaña "simulaciones". Para editar los parámetros de la segunda resistencia, haga doble clic sobre ella. Aparece un diálogo en el que puede cambiar la resistencia. Escriba "100 Ohm" en el campo de edición que está en el lado derecho y pulse intro.
Para conectar los componentes, pulse el botón cablear de la barra de herramientas (o use el menú principal: Insertar ->Cable). Mueva el cursor sobre una conexión abierta (marcada por pequeños círculos rojos). Haciendo clic en ella comienza el cable. Ahora muévase al punto final y haga clic otra vez. Los componentes están conectados así. SI desea cambiar la dirección de la esquina del cable, haga clic con el botón derecho del ratón antes de fijar el punto final. También se puede finalizar un cable sin pulsar en una conexión abierta o en un cable: Simplemente haga doble clic con el botón izquierdo del ratón.
Finalmente, debe etiquetar el nodo en el que quiera que Qucs calcule la tensión. Pulse en el botón etiqueta de la barra de herramientas (o use el menú: Insertar ->Etiqueta de Cable). Ahora haga clic en el cable deseado. Se abrirá un diálogo para que pueda escribir el nombre del nodo. Escriba "divisor" y haga clic en el botón "Aceptar". Ahora el circuito debería parecerse al de la Figura 1.
Para comenzar la simulación pulse el botón simular de la barra de herramientas (o use el menú: Simulación -> Simular) Se abrirá una ventana que muestra el progreso. Cuando acabe con éxito la simulación se abrirá la pantalla de datos. Normalmente, esto ocurre tan rápido que sólo verá un pequeño parpadeo. Ahora tiene que colocar un diagrama para ver los resultados de la simulación. En la parte izquierda se habrá seleccionado automáticamente la pestaña de "diagramas" en los componentes. Pulse el elemento "Tabular", muévalo al área de trabajo y colóquelo pulsando el botón izquierdo del ratón. Debe abrirse un diálogo en el que puede escojer lo que el nuevo diagrama va a mostrar. En la zona de la izquierda verá el nodo que ha definido: "divisor". Haga doble clic en él y se transferirá a la zona de la derecha. Salga del diálogo pulsando el botón "Aceptar". Ahora debería ver el resultado de la simulación: 0.666667 voltios. Maravilloso, ¡Dése una palmadita en la espalda!
Volver al principio