- Qucs -

### Simulateur Universel sous Qt

# Introduction

Qucs (prononcez : kiouks) est un simulateur de circuit muni d'une interface graphique. Il peut effectuer plusieurs types de simulations (ex : point de fonctionnement, calcul des paramètres s...). Ce texte constitue une introduction rapide au maniement de Qucs.
Quand vous démarrez Qucs la première fois, il crée un répertoire « .qucs » dans votre répertoire de base. Chaque fichier est ensuite enregistré dans ce répertoire ou l'un de ses sous-répertoires. Après que Qucs s'est chargé, il ouvre une fenêtre semblable à celle de la figure 1. À droite se trouve l'espace de travail (6) qui contient les schémas, les graphiques, etc. Avec les onglets (5) du dessus, vous pouvez choisir aisément n'importe quelle feuille ouverte. À gauche de l'espace de travail se trouve une autre zone (1), dont le contenu dépend de l'état de l'onglet qui la surmonte : « Projets » (2), « Contenu » (3) et « Composants » (4). Au lancement de Qucs, l'onglet « Projets » (2) est actif par défaut. Comme il s'agit de la première fois que vous exécutez Qucs, la fenêtre est vide, puisque vous n'avez encore jamais travaillé sur un quelconque projet. Cliquez sur le bouton « Nouveau » juste au-dessus de la zone (1). Une boîte de dialogue apparaît. Tapez-y le nom de votre premier projet, par exemple : « premier » puis cliquez sur « OK ». Qucs crée alors un répertoire projet dans ~/.qucs, « premier.prj ». Tous les fichiers inclus dans ce projet y seront par la suite enregistrés. Le nouveau projet est immédiatement activé (comme en témoigne la barre de titre de la fenêtre) et l'onglet actif passe alors à « Contenu » (3), ce qui signifie que les fichiers du projet courant sont affichés. Vous n'avez pas encore de fichiers, donc cliquez sur le bouton « Enregistrer » de la barre d'outils (ou utilisez l'entrée de menu : Fichier -> Enregistrer) pour enregistrer le document sans titre qui occupe l'espace de travail. Qucs vous demandera de baptiser ce nouveau fichier. Saisissez « premierschema » puis cliquez sur « Ok ».
Figure 1. La fenêtre principale de Qucs
Maintenant, nous allons simuler le point de fonctionnement du circuit de la figure (1). Activez l'onglet « Composants » ((4) dans la figure 1). S'affiche alors une réglette de choix intitulée du groupe (type) de composants à choisir, et, en-dessous, tous les composants faisant partie de ce groupe. Choisissez « Élements localisés » et cliquez sur le premier symbole, « Résistance ». Lorsque vous amenez le curseur sur la zone de travail, vous voyez un fantôme de symbole de résistance accroché à la flèche. Un clic gauche fait pivoter ce fantôme d'un quart de tour, un clic droit place le symbole du composant sur la feuille. Saisissez ainsi tous les composants visibles figure 1. La source de tension se trouve dans le groupe « Sources », la masse dans le groupe « Élements localisés » ou directement dans la barre d'outils ; la simulation désirée est définie par l'un des métasymboles qui se trouvent dans le groupe « Simulations ». Pour modifier la valeur de la seconde résistance, double-cliquez la. Cela ouvre une boîte de dialogue où vous pouvez saisir la nouvelle valeur : ici 100 Ω. Cliquez sur « Entrée » une fois terminé.
Pour relier les composants entre-eux, cliquez le bouton représentant un fil (équipotentielle), ou passez par le menu : Insérer -> Équipotentielle. Déplacez le curseur sur une broche en l'air (repérée par un petit cercle rouge à son extrémité). Cliquez une fois pour démarrer le tracé du fil, déplacez-vous vers le point d'arrivée du fil et cliquez une nouvelle fois. Si vous souhaitez entrer explicitement des points de passage, cliquez à chaque point. Vous pouvez aussi laisser le fil se finir en l'air en double-cliquant.
Enfin, vous devez nommer l'équipotentielle dont vous voulez calculer la tension. Cliquez sur le bouton « Nommer » de la barre d'outils (ou, par le menu : Insérer -> Nom d'équipotentielle), puis sur le fil voulu. Une boîte apparaît où vous pouvez saisir le nom. Saisissez « divide » et cliquez sur « Ok ». Votre circuit devrait ressembler plus ou moins à celui de la figure 1 (sauf pour les intitulés en français !).
Pour démarrer le calcul, cliquez le bouton « Simuler » (ou le menu : Simulation -> Simuler). Une fenêtre s'ouvre pour vous indiquer le déroulement de la simulation. Si celle-ci se termine correctement, le programme enchaîne immédiatement sur la feuille de résultat. Ici, tout s'exécute si vite que vous ne devriez rien voir, à part une bref scintillement. Maintenant, il vous faut placer un graphique pour connaître les résultats. À gauche, le groupe « graphiques » a été automatiquement activé. Choisissez le type « Table », déplacez la souris dans l'espace de travail et cliquez. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous pouvez y choisir les valeurs à afficher dans ce nouveau graphique (ici une table). À gauche, vous devriez voir apparaître le nom d'équipotentielle que vous avez saisi : « Divide ». Double-cliquez dessus, il se copie dans la partie droite. Validez avec « OK ». Maintenant, devant vos yeux ébahis, vous lisez : 0,6666667 V. Quelle puissance !
back to the top