### - Qucs -
Почти универсальный симулятор цепей

# Согласование цепей

Создание согласованных цепей часто требуется в микроволновой технологии. Qucs может делать это автоматически. Необходимые шаги для этого:
- Выполнить моделирование S-параметров, чтобы рассчитать коэффициент отражения.
- Вставить диаграмму, чтобы показать коэффициент отражения (то есть, S[1,1] для порта 1, S[2,2] для порта 2 и т.д.)
- Поместить на график маркер и двигаться шагами к требуемой частоте.
- Нажать правую кнопку мыши на маркере и выбрать "согласование мощности" в появившемся меню.
- Появляется диалоговое окно, в котором можно настроить значения, например, опорное полное сопротивление может быть выбрано отличающимся от 50 Ом.
- После нажатия на кнопку "создать" происходит возврат к схеме, и с помощью курсора мыши может быть выбрано место для вставки согласованной цепи.
Левая сторона согласованной цепи является входом, а правая сторона должна быть подсоединена к схеме.
Если маркер указывает на переменную под названием "Sopt", в меню появляется опция "согласование шума". Обратите внимание, что единственным отличием от "согласования мощности" является то, что берется сопряженный комплексный коэффициент отражения. Поэтому, если у переменной другое имя, согласование шума может быть выбрано путем перенастройки значений в диалоговом окне.
Диалог создания согласования может быть также вызван с помощью меню (Инструменты->согласование цепи) или с помощью комбинации клавиш (<CTRL-5>). Но тогда все значения должны вводиться вручную.

### Согласование четырехполюсников

Если имя переменной в тексте маркера является S-параметром, то существует возможность одновременного согласования входа и выхода четырехполюсной цепи. Это работает очень похоже на вышеописанные шаги. Результатом являются две согласованные цепи: самый левый узел должен соединяться с портом 1, самый правый узел - с портом 2, а два узла в середине должны соединяться с четырехполюсником.
наверх