### - Qucs -
Simulador de Circuitos Completamente Universal

# Criando Circuitos de Casamento

Criar circuitos de casamento é uma tarefa frequentemente necessária na tecnologia de microondas. Qucs pode fazer isso automaticamente. Estes são os passos necessarios:
- Faça uma simulação de parâmetro-S para calcular o coeficiente de reflexão.
- Coloque um diagrama e exiba o coeficiente de reflexão (ex. S[1,1] para port 1, S[2,2] para port 2 etc.)
- Crie um marcador no gráfico utilizando a opção do menu Inserir>Inserir Marcador no Gráfico e clique em cima da curva, na frequência desejada.
- Clique com o botão direito do mouse no marcador e selecione no menu que aparecer a opção "casamento de potência".
- Uma janela aparecerá onde os valores podem ser ajustados, por exemplo: A impedância de referência pode ser escolhida diferente dos 50 ohms.
- Após clicar em "criar" a página retornará para o esquema elétrico e movendo o cursor do mouse, o circuito de casamento poderá ser colocado.
O lado esquerdo do circuito de casamento é a entrada e o lado direito, deve ser conectado ao circuito.
Se os pontos do marcador para uma variável chamada "Sopt", o Menu mostrará a opção "casamento de ruído". Note que a única diferença para "casamento de potência" é o fato de que o coeficiente de reflexão do complexo conjugado é tomado. Então, se a variável tem outro nome, o casamento de ruído pode ser escolhido re-ajustando os valores na janela.
A janela de casamento pode ser também chamada pelo Menu (Ferramentas->Circuito de Casamento) ou pelo atalho (<CTRL-5>). Mas então todos os valores tem que ser entrados manualmente.

### Circuitos de Casamento de 2-Portas

Se o nome da variável no marcador de texto for um parâmetro S, então existe uma opção para casar simultâneamente entrada e saída de um circuito de duas portas. Isto funciona de forma completamente semelhante aos passos mencionandos acima. Seus resultados são dois circuitos L: O nó mais a esquerda é para conectar a porta 1, o nó mais a direita é para conectar a porta 2 e os dois nós do meio são para conectar o circuito de duas portas.
voltar ao topo