### - Qucs -
Quite Universal Circuit Simulator

# Laděné obvody

Vytváření laděných obvodů je občas potřeba v mikrovlnné technologii. Qucs může toto dělat automaticky. Zde jsou nezbytné kroky:
- Vykonat simulaci s S-parametrem aby se vypočítal činitel odrazu.
- Umístit diagram a zobrazit činitel odrazu (Např.: S[1,1] pro port 1, S[2,2] pro port 2 atd.)
- Nastavit tvůrce grafu a nastavit požadovanou frekvenci.
- Kliknout pravým tlačítkem myši na tvůrce grafu a vyberte "power matching" v právě objeveném menu.
- Objeví se dialog. Zde si můžete přizpůsobit hodnoty. Např. referenční impedance se může změnit o 50 Ohmů.
- Po kliknutí na "vytvořit" se vrátíte zpátky do schématu a pomocí kurzoru myši můžete umístit vlastní laděný obvod.
Levá strana laděného obvodu je vstup a na pravé straně musí být zapojen obvod.
If the marker points to a variable called "Sopt", the menu shows the option "noise matching". Note that the only different to "power matching" is the fact that the conjugate complex reflexion coefficient is taken. So if the variable has another name, noise matching can be chosen by re-adjusting the values in the dialog.
Dialog pro laděné obvody mužete také najít přimo v menu (Nástroje -> Přizpůsobovací obvod) a nebo použít klávesovou zkratku (<CTRL-5>). Potom ale veškeré hodnoty musí být zadány ručně.

### 2-vývodové laděné obvody

Pokud název proměnné v tvůrci textu je jako S-parametr, pak tato volba existuje pro současný laděný vstup a výstup dvou-vývodového obvodu. Toto pracuje podobně jako již bylo výše zmíněno. Ve výsledku je vše ve dvou L-ovbodech: Levý uzel je pro propojení s propojkou č. 1. Pravý uzel je pro probopení s propojkou č. 2 a dva uzly vprostřed jsou pro připojení dvou-vývodového obvodu.
Nahoru