### - Qucs -
Simulateur universel sous Qt

# Brève description des man½uvres

### Général

(valide dans tous les modes)

roulette de la souris | Ascenseur. Vous pouvez sortir de la page
roulette + Shift | Tapis roulant. Vous pouvez sortir de la page
roulette + Ctrl | Modification de l'échelle du dessin

### Mode «séléction»

(Menu : Modifier -> Sélectionner)

bouton gauche | Sélectionne l'élément pointé ; s'il y en a plusieurs, cliquez jusqu'à sélectionner le bon En gardant le bouton pressé, vous pouvez déplacer le ou les élément(s) sélectionné(s) Cliquer sur une zone vide et laisser appuyé dessine un rectangle de sélection Un graphique peut être recadré en cliquant sur l'un de ses coins, en maintenant appuyé et en déplaçant la souris
bouton gauche + Ctrl | Ajoute / retranche un élément à une sélection déjà existante ; également valable en mode rectangle
bouton droit | Cliquer sur un fil sélectionne un segment plutôt que l'équipotentielle entière
Double-clic droit | Ouvre une boîte pour modifier les caractéristiques d'un objet (nom, valeur des paramètres...)

### Mode d'insertion

(Choisir un composant dans la partie gauche de l'écran)

clic gauche | Place une nouvelle instance du composant sur le dessin
clic droit | Fait pivoter le composant

### Mode « fil »

(Menu: Insérer -> Équipotentielle)

clic gauche | Indique le début (la fin) d'un fil
clic droit | Inverse la direction d'un angle du fil
double-clic droit | Termine un fil en l'air

### Mode « Coller »

(Menu: Modifier -> Coller)

clic gauche | Colle le contenu du presse-papier sur le schéma
clic droit | Pivote les éléments

### Souris dans l'onglet « Contenu »

clic gauche | Sélectionne le fichier
double-clic | Ouvre le fichier
clic droit | Affiche un menu contextuel (pop-up)

### Clavier

Qucs comprend de nombreux raccourcis clavier, dont la majeure partie est affichée dans les entrées de menu correspondantes. En voici cependant quelques une de plus :

"Delete" or "Backspace" | Supprime le composant sélectionné ou entre dans le mode suppression si aucune sélection n'est active
Flèche gauche ou droite | Change la position des inspecteurs sélectionnés sur la courbe Si aucun inspecteur n'est sélectionné, translate la courbe sélectionnée Si rien n'est sélectionné, sert de tapis roulant
Flèche haute / basse | Change la position des inspecteurs dans des diagrammes multi-variables Si aucun inspecteur n'est sélectionné, translate la courbe sélectionnée Si rien n'est sélectionné, sert d'ascenseur
Tabulation | Avance au document ouvert suivant (onglet de droite)

retour en haut de page