### - Qucs -
Quite Universal Circuit Simulator

# Krátký popis k ovládání

### Hlavní ovládání

(platné pro všechny módy)

kolečko myši | Posouvá vertikálně pracovní oblast.
kolečko myši + klávesa Shift | Posunuje horizontálně pracovní oblsat.
kolečko myši + klávesa Ctrl | Přiblíží, nebo oddálí pracovní oblast.
"přetáhnout" soubor do oblasti s dokumenty (viz Začínáme - Analogové obvody obrázek 1 (5) ) | Qucs se pokusí otevřít soubor jako schéma, nebo jako soubor s výstupními daty.

### "Výběr"-Mód

(Menu: Upravit->Vybrat)

levé tlačítko myši | Vybere komponentu pod kurzorem. Pokud je zde několik komponent, můžete klikat tak dlouho, dokud nebude vybrána taková komponenta, kterou chcete. Pokud necháte tlačítko myši stisklé, můžete komponenty pod kurzorem přesouvat. Pokud chcete nastavit přesně pozici komponent, držte klávesu CTRL během přesouvání. Tím se vypne automatické přichytávání k mřížce. Pokud budete držet tlačítko myši v prázdném poli, vytvoříte obdélník. Po uvolnění myši všechny komponenty umístěné vevnitř obdélníku budou vybrané. Vybrané schéma, nebo kresba může být zvětšena, nebo zmenšena pomocí stisklého levého tlačítka myši na jednom z jeho rohů a přesunutím kurzoru se stisklým tačítkem myši. Po kliknutí na text u komponenty, může být obsah upravován přímo. Po stisknutí Enteru automaticky skočí na další řádek. Pokud je na dalším řádku možnost si vybrat (například ze 2 možností), můžete tyto možnosti projít pomocí šipky nahoru a šipky dolů. Kliknutím v obvodu na uzel vstoupíte do "propojovacího módu".
Levé tlačítko myši + klávesa Ctrl | Povolí vybrat více jak jednu komponentu. Například vyberete několik komponent, ale z tohoto výběru pořebujete mít dvě nevybrané. Kliknutím na vybranou komponentu ji odeberete z výběru. Tento mód je také platný pro výběr pomocí obdélníku (podívejte se o odstavec výše).
Pravé tlačítko myši. | Kliknutím na vodič vyberete pouze číst vodiče namísto celého vodiče.
Dojklik levým tlačítkem myši | Otevře se okno, ve kterém můžeme měnit vlastnost (značky vodičů, parametry komponent, atd.)

### "Vložit komponentu"-Mód

(Kliknout na komponentu/diagram v levé oblasti)

levé tlačítko myši | Umístí novou komponentu do schématu.
pravé tlačítko myši | Otočí komponentu. (Neplatí pro diagramy.)

### "Vodič"-Mód

(Menu: Vložit->Vodič)

levé tlačítko myši | Nastaví začítek/konec vodiče.
pravé tlačíko myši | Změní směr vodiče v rohách (první doleva/dopravas, nebo první nahoru/dolů).

### "Vložit"-Mód

(Menu: Upravit->Vložit)

levé tlačítko myši | Umístí komponentu do schématu (ze schránky).
pravé tlačítko myši | Otočí komponentu.

### Myš v záložce "Obsah"

klik levým tlačítkem | Vybere soubor.
dvojklik | Otevře soubor.
klik pravým tlačítkem | Zobrazí se menu:
"Otevřít" | - otevře vybraný soubor
"Přejmenovat" | - změní jméno vybraného souboru
"Smazat" | - Smaže vybraný soubor
"Smazat skupinu" | - smaže vybraný soubor i data s tím spojená (schémata, výstupy dat, nastavení)

### Klávesnice

Mnoho akcí můžeme aktivovat/potrvrdit pomocí klávesnice. Tyto klávesové zkratky můžete najít v hlavním menu. Další klávesové zkratky najdete v tomto seznamu:

"Delete" nebo "Backspace" | Smaže vybrané komponenty, nebo se zapne mazací mód, pokud není nic vybráno.
Šipky doleva/doprava | Změní pozici vybraných popisovačů v jejich grafech. Pokud není žádny popisovač vybrán, posune vybrané objekty. Pokud není žádná komponenta vybrána, bude se rolovat mezi záložkami dokumentů.
Šipky nahoru/dolů | Změní pozici vybraných popisovačů ve více rozměrných grafech. Pokud není žádný popisovač vybrán, po Changes the position of selected markers on more-dimensional graphs. Pokud není žádny popisovač vybrán, posune vybrané objekty. Pokud není žádná komponenta vybrána, bude se rolovat mezi záložkami dokumentů.
Tabulátor | Skočí na další otevřený dokument. (souhlasně s další záložkou).

Nahoru