### - Qucs -
Quite Universal Circuit Simulator

# Descripción breve de las Funciones matemáticas

Se pueden aplicar las siguientes operaciones y funciones en las ecuaciones de uso en Qucs.
`+x` suma unaria
`-x` resta unaria
`x+y` adición
`x-y` substracción
`x*y` multiplicación
`x/y` división
`x%y` módulo (cociente de la división)
`x^y` potencia
`max(x)` valor máximo del vector
`min(x)` valor mínimo del vector
`sum(x)` suma de los valores del vector
`prod(x)` producto de los valores del vector
`avg(x)` media aritmética de los valores del vector
`real(x)` parte real de un número complejo
`imag(x)` parte imaginaria de un número complejo
`abs(x)` valor absoluto, módulo de un número complejo
`mag(x)` lo mismo que abs(x)
`norm(x)` cuadrado de mag(x), también llamado norma
`conj(x)` conjugado de un complejo
`phase(x)` fase en grados
`angle(x)` fase en radianes
`arg(x)` lo mismo que angle(x)
`dB(x)` tensión en decibelios
`sqrt(x)` raiz cuadrada
`exp(x)` función exponencial con la base en el número e
`ln(x)` logaritmo neperiano
`log10(x)` logaritmo decimal
`log2(x)` logaritmo binario
`sin(x)` seno
`cos(x)` coseno
`tan(x)` tangente
`sinh(x)` seno hiperbólico
`cosh(x)` coseno hiperbólico
`tanh(x)` tangente hiperbólica
`arcsin(x)` arco seno
`arccos(x)` arco coseno
`arctan(x)` arco tangente
`arsinh(x)` área del seno hiperbólico
`arcosh(x)` área del coseno hiperbólico
`artanh(x)` área de la tangente hiperbólica
`ztor(x)` convierte impedancia en coeficiente de reflexión (referencia 50 ohms)
`rtoz(x)` convierte coeficiente de reflexión (referencia 50 ohms) en impedancia
`rtoswr(x)` convierte coeficiente de reflexión a porcentaje de onda estacionaria (en tensión) (SWR o VSWR)
`diff(y,x)` derivada del vector y respecto a x
`diff(y,x,n)` derivada enésima del vector y respecto a x
`stoy(s)` convierte una matriz de parámetros s a una matriz de parámetros y
`stoz(s)` convierte una matriz de parámetros s a una matriz de parámetros z
`ytos(y)` convierte una matriz de parámetros y a una matriz de parámetros s
`ytoz(y)` convierte una matriz de parámetros y a una matriz de parámetros z
`ztos(z)` convierte una matriz de parámetros z a una matriz de parámetros s
`ztoy(z)` convierte una matriz de parámetros z a una matriz de parámetros y
Volver al principio